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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA                                                                                             
	
Minimalne parametry techniczne

	BAND LED – dł. 7,68 mb    

	Rozstaw pikseli 
	8 (mm)

	Konfiguracja diody
	1R1G1B

	Typ diody 
	SMD 3535

	Zagęszczenie pikseli (piksel/m2) 
	15625

	Rozmiar modułu (mm) szer. x wys.
	320x160

	Rozdzielczość modułu wyrażona w pikselach 
	40x20

	Rozmiar kabiny (mm) szer. x wys. 
	960x960

	Rozdzielczość kabiny 
	120 x 120 pikseli

	Materiał 
	Aluminium

	Waga/m2 
	ok. 30kg (+/- 10%)

	Sposób serwisowania 
	Tył (Back service)

	Jasność (nit) 
	1500 cd/m2

	Optymalny kąt oglądania 
	140 °(poziom),120 ° (pion)

	Odświeżanie (Hz) 
	3840 Hz

	Żywotność diody (h)
	Min 100 000 h

	Maksymalne / średnie zużycie energii  
	750 / 250 (W/m2)

	Temperatura pracy +/-10% (stopnie C) 
	od 0°C do 65°C

	Wilgotność otoczenia 
	od 10% do 90%

	Pozostałe wymagania

	Bandy LED – pełna kompatybilność z systemem Novastar

Uwaga: Zamawiający posiada komplet 16 band SCEO® Sport LED P8OUT,   w związku z czym Zamawiający wymaga, aby zaoferowany produkt zapewnił pełną kompatybilność mechaniczną i poprawne funkcjonowanie posiadanego systemu


	Rok produkcji 2025

	Górna pianka ochronna

	Element ramki stabilizującej  

	Certyfikacja

	Przedłużacze prądowe i najazdy kablowe


	Przedłużacz prądowy jednofazowy 15m
- ilość 2 szt.
	przedłużacz prądowy 230V, przewód typu OWY o średnicy 3x 2,5mm2, wtyczka gumowa z uziemieniem 16A IP54 prosta, gniazdo 4 wejścia, 16A z materiału termoplastycznego

	Przedłużacz prądowy jednofazowy 20m
- ilość 2 szt.  
	przedłużacz prądowy 230V, przewód typu OWY o średnicy 3x 2,5mm2, wtyczka gumowa z uziemieniem 16A IP54 prosta, gniazdo 4 wejścia, 16A z materiału termoplastycznego


	Najazdy kablowe
- ilość 7 szt. 
	najazd kablowy minimum dwa kanały o szer. minimum 32 mm, dł. ok. 100 cm (+/- 10%), otwierany, wykonany z wytrzymałego i bezzapachowego materiału 


	Skrzynie transportowe - 2 szt.

	Ilość sztuk band LED mieszczących się w środku
	4 ekrany o wymiarach (mm) 960x1020x160 (szer. x wys. x dł.) 

	Materiał ścian
	Sklejka

	Profile krawędziowe
	Aluminium

	Narożniki ochronne
	Kulowe, metalowe

	Zamki skrzyni
	motylkowy

	Przegrody wewnętrzne
	na 4 sztuki Band LED

	Wnętrze skrzyni
	gąbka techniczna

	Pozostałe wymagania

	Kółka transportowe

	Możliwość piętrowania 

	Odporność na wstrząsy

	Odporność na wilgoć

	[bookmark: _Hlk207390601]Komputer wraz z oprogramowaniem sterującym – 1 szt.

	Komputer typu laptop
	rok produkcji 2025, procesor intel core ultra 7, 3,8 GHz liczba rdzeni 16, 32gb ram ddr5, karta graficzna rozmiar pamięci: 4 GB
Typ pamięci: GDDR6, szyna pamięci: 64 bit, przepustowość: 96.00 GB/s, dysk ssd 1TB, złącza rj45, usb 3,2, Thunderbolt 4, wyjście HDMI 2,1, gniazdo mini jack, klawiatura podświetlana, ekran Full HD jasność 250 nitów, matryca IPS antyrefleksyja przekątna 15,6 cala, Windows 11Pro, kabel zasilający, torba na ramię do przechowywania

	Oprogramowanie

	oprogramowanie Arena Resolume w najnowszej wersji i klucz sprzętowy w postaci (pendrive)

	[bookmark: _Hlk207390652]Wózek hydrauliczny podnośnikowy z rozsuwanymi widłami – ilość 1 szt.

	Wózek hydrauliczny podnośnikowy z rozsuwanymi widłami
	udźwig: 2T, wysokości podnoszenia: 1600 mm, długość wideł: 1150 mm, szerokość wideł: 320-850 mm, szerokość przejazdu: 880 mm, całkowita długość: 1650 mm, maksymalna wysokość: 2000 mm, wysokość w pozycji złożonej: 2000 mm, prześwit: 30mm, centrum ładowania: 600 mm, kółka: nylon, masa: 255 kg


	Słupek odgradzający z taśmą – ilość 20 szt.

	Słupek odgradzający z taśmą
	wysokość: 92 cm, średnica podstawy: Ø 32 cm, waga jednostkowa: 7,5 kg, kolor taśmy: czerwona, waga podstawy: 6,5 kg, szerokość taśmy: 4,50 cm, długość taśmy: 225 cm
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